附件1

**兴安盟妇幼保健院弱视综合治疗仪项目**

**需求及技术参数要求**

项目整体要求：

1、验收程序：按照采购公告中项目需求及技术参数要求内容逐条验收。

2、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

3、装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

4、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

5、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

1. **弱视综合治疗仪6台**

整体要求：整机保修一年，控制总价：130000.00元

**1、整机要求**

1.1.整机要求：可提供旁中心注视性质的检测与训练，标准的红光(λ=640nm)闪烁系统以及不同分类的后像，可用于弱视增视训练。

**2、技术参数要求**

2.1.时间设定：固定时间，光刷5分钟、红闪5-30分钟、后像30秒常亮+3分钟闪烁、光栅5分钟，棋格5分钟。

2.2.亮度设定：0—9级手动可调。

2.3.转速设定：0—9级手动可调。

2.4.频率设定：0—9级手动可调。

2.5.转向设定：正转、反转手动可调。